|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo vertical color | CALIBRACIÓN TURBIDÍMETRO | HOJA |
| GESTIÓN AGROLÓGICA |  |  | DE |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **NOTA:** La calibración debe realizarse una vez al día cuando se utilice el equipo |  |  |  |  |  |
|  |
| **IDENTIFICACIÓN DEL TURBIDÍMETRO**: |
|  |  |  |  |  |  |
| **FECHA** | **ANALISTA** | **FECHA ESTERILIZACIÓN DEL BLANCO** | **%T REAL DEL PATRÓN** | **LECTURA %T** | **PROMEDIO %T PATRON 1** | **PROMEDIO %T PATRON 2** | **PROMEDIO -REAL PATRÓN 1** | **PROMEDIO -REAL PATRÓN 2** | **ACCIÓN (aprobado, repetir, calibrar)** | **OBSERVACIONES** |
| **1** | **2** | **3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |